<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PSV3">
</package>
<package name="USB-A-HU">
<description>&lt;b&gt;USB Series A Hole Mounted Up-Right&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SDTOP">
</package>
<package name="PJ-J0">
</package>
<package name="USBP2">
<description>&lt;b&gt;USB A TYPE TRIPLE R/A DIP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/85-32003-00x-1.pdf</description>
</package>
<package name="SDBOT">
</package>
<package name="PROTO1">
</package>
<package name="DAISY24">
<description>&lt;b&gt;Daisy 24</description>
</package>
<package name="G25">
<description>96 pin 40x40 mm G25</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PSV3">
<pin name="EN"/>
<pin name="3.3V@1"/>
<pin name="DDP"/>
<pin name="DDM"/>
<pin name="3.3V" direction="sup"/>
<pin name="5V" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="USB">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="SDCARD_SYMBOL">
<pin name="DAT0"/>
<pin name="DAT1"/>
<pin name="DAT2"/>
<pin name="CD/DAT3"/>
<pin name="CMD/DI"/>
<pin name="CLK/SCLK"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="GND4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="WP" direction="out"/>
<pin name="CDI#" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="RJ45">
<pin name="RD-"/>
<pin name="RD+"/>
<pin name="CTR"/>
<pin name="TD-"/>
<pin name="TD+"/>
<pin name="CTT"/>
<pin name="LA" direction="pas"/>
<pin name="LC" direction="pas"/>
<pin name="RA" direction="pas"/>
<pin name="RC" direction="pas"/>
<pin name="CG1" direction="pas"/>
<pin name="CG2" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="S2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="USB2">
<pin name="VBUS" direction="pas"/>
<pin name="D+" direction="pas"/>
<pin name="D-" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PROTO1">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
</symbol>
<symbol name="DAIYS24">
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="3.3V" direction="sup"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="G25">
<pin name="3V3@2" direction="pwr"/>
<pin name="W23"/>
<pin name="W22"/>
<pin name="W21"/>
<pin name="W20"/>
<pin name="W19"/>
<pin name="W18"/>
<pin name="W17"/>
<pin name="W16"/>
<pin name="W15"/>
<pin name="W14"/>
<pin name="W13"/>
<pin name="W12"/>
<pin name="W11"/>
<pin name="W10"/>
<pin name="W9"/>
<pin name="W8"/>
<pin name="W7"/>
<pin name="W6"/>
<pin name="W5"/>
<pin name="W4"/>
<pin name="W3"/>
<pin name="W2"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="S23"/>
<pin name="S22"/>
<pin name="S21"/>
<pin name="S20"/>
<pin name="S19"/>
<pin name="S18"/>
<pin name="S17"/>
<pin name="S16"/>
<pin name="S15"/>
<pin name="S14"/>
<pin name="S13"/>
<pin name="S12"/>
<pin name="S11"/>
<pin name="S10"/>
<pin name="S9"/>
<pin name="S8"/>
<pin name="S7"/>
<pin name="S6"/>
<pin name="S5"/>
<pin name="S4"/>
<pin name="S3"/>
<pin name="S2"/>
<pin name="3V3@4" direction="pwr"/>
<pin name="3V3@3" direction="pwr"/>
<pin name="E23"/>
<pin name="E22"/>
<pin name="E21"/>
<pin name="E20"/>
<pin name="E19"/>
<pin name="E18"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="E16"/>
<pin name="E15"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="E13"/>
<pin name="E12"/>
<pin name="E11"/>
<pin name="E10"/>
<pin name="E9"/>
<pin name="E8"/>
<pin name="E7"/>
<pin name="E6"/>
<pin name="E5"/>
<pin name="E4"/>
<pin name="E3"/>
<pin name="E2"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="3V3@1" direction="pwr"/>
<pin name="N2"/>
<pin name="N3"/>
<pin name="N4"/>
<pin name="N5"/>
<pin name="N6"/>
<pin name="N7"/>
<pin name="N8"/>
<pin name="N9"/>
<pin name="N10"/>
<pin name="N11"/>
<pin name="N12"/>
<pin name="N13"/>
<pin name="N14"/>
<pin name="N15"/>
<pin name="N16"/>
<pin name="N17"/>
<pin name="N18"/>
<pin name="N19"/>
<pin name="N20"/>
<pin name="N21"/>
<pin name="N22"/>
<pin name="N23"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PSV3" prefix="PS" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PSV3 Module</description>
<gates>
<gate name="PSV3" symbol="PSV3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PSV3">
<connects>
<connect gate="PSV3" pin="3.3V" pad="P$4"/>
<connect gate="PSV3" pin="3.3V@1" pad="P$3"/>
<connect gate="PSV3" pin="5V" pad="P$5"/>
<connect gate="PSV3" pin="DDM" pad="P$6"/>
<connect gate="PSV3" pin="DDP" pad="P$7"/>
<connect gate="PSV3" pin="EN" pad="P$2"/>
<connect gate="PSV3" pin="GND" pad="P$1"/>
<connect gate="PSV3" pin="GND@1" pad="P$8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;USB Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB"/>
</gates>
<devices>
<device name="-A-HU" package="USB-A-HU">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="D-"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="D+"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="VBUS"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="GND"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SDCARD" uservalue="yes">
<description>SD card connector
KINGFONT SDCMF-10915W010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SDCARD_SYMBOL"/>
</gates>
<devices>
<device name="TOP" package="SDTOP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CD/DAT3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CDI#" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK/SCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD/DI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="BOT" package="SDBOT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CD/DAT3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CDI#" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK/SCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD/DI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ45" prefix="J">
<description>RJ45 PulseJack w/LEDs</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RJ45"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PJ-J0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CG1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CG2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CTR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CTT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LA" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RD+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RD-" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="TD+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TD-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB_2P" prefix="USB" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Double USB Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="USB2"/>
<gate name="B" symbol="USB2"/>
</gates>
<devices>
<device name="85-32003-00X-1" package="USBP2">
<connects>
<connect gate="A" pin="D+" pad="D+1"/>
<connect gate="A" pin="D-" pad="D-1"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="GND1"/>
<connect gate="A" pin="VBUS" pad="VBUS1"/>
<connect gate="B" pin="D+" pad="D+2"/>
<connect gate="B" pin="D-" pad="D-2"/>
<connect gate="B" pin="GND" pad="GND2"/>
<connect gate="B" pin="VBUS" pad="VBUS2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PROTO1">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PROTO1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PROTO1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DAISY24" prefix="DIS" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DAIYS24"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DAISY24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="P$9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ARIAG25" prefix="G25" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Aria G25 Acme Systems&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="G25"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G25">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3@1" pad="N1"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@2" pad="W24"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@3" pad="E24"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@4" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="E10" pad="E10"/>
<connect gate="G$1" pin="E11" pad="E11"/>
<connect gate="G$1" pin="E12" pad="E12"/>
<connect gate="G$1" pin="E13" pad="E13"/>
<connect gate="G$1" pin="E15" pad="E15"/>
<connect gate="G$1" pin="E16" pad="E16"/>
<connect gate="G$1" pin="E18" pad="E18"/>
<connect gate="G$1" pin="E19" pad="E19"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="E20" pad="E20"/>
<connect gate="G$1" pin="E21" pad="E21"/>
<connect gate="G$1" pin="E22" pad="E22"/>
<connect gate="G$1" pin="E23" pad="E23"/>
<connect gate="G$1" pin="E3" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="E4" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="E5" pad="E5"/>
<connect gate="G$1" pin="E6" pad="E6"/>
<connect gate="G$1" pin="E7" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="E8" pad="E8"/>
<connect gate="G$1" pin="E9" pad="E9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="N24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="S24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="W1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="E17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="E14"/>
<connect gate="G$1" pin="N10" pad="N10"/>
<connect gate="G$1" pin="N11" pad="N11"/>
<connect gate="G$1" pin="N12" pad="N12"/>
<connect gate="G$1" pin="N13" pad="N13"/>
<connect gate="G$1" pin="N14" pad="N14"/>
<connect gate="G$1" pin="N15" pad="N15"/>
<connect gate="G$1" pin="N16" pad="N16"/>
<connect gate="G$1" pin="N17" pad="N17"/>
<connect gate="G$1" pin="N18" pad="N18"/>
<connect gate="G$1" pin="N19" pad="N19"/>
<connect gate="G$1" pin="N2" pad="N2"/>
<connect gate="G$1" pin="N20" pad="N20"/>
<connect gate="G$1" pin="N21" pad="N21"/>
<connect gate="G$1" pin="N22" pad="N22"/>
<connect gate="G$1" pin="N23" pad="N23"/>
<connect gate="G$1" pin="N3" pad="N3"/>
<connect gate="G$1" pin="N4" pad="N4"/>
<connect gate="G$1" pin="N5" pad="N5"/>
<connect gate="G$1" pin="N6" pad="N6"/>
<connect gate="G$1" pin="N7" pad="N7"/>
<connect gate="G$1" pin="N8" pad="N8"/>
<connect gate="G$1" pin="N9" pad="N9"/>
<connect gate="G$1" pin="S10" pad="S10"/>
<connect gate="G$1" pin="S11" pad="S11"/>
<connect gate="G$1" pin="S12" pad="S12"/>
<connect gate="G$1" pin="S13" pad="S13"/>
<connect gate="G$1" pin="S14" pad="S14"/>
<connect gate="G$1" pin="S15" pad="S15"/>
<connect gate="G$1" pin="S16" pad="S16"/>
<connect gate="G$1" pin="S17" pad="S17"/>
<connect gate="G$1" pin="S18" pad="S18"/>
<connect gate="G$1" pin="S19" pad="S19"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S20" pad="S20"/>
<connect gate="G$1" pin="S21" pad="S21"/>
<connect gate="G$1" pin="S22" pad="S22"/>
<connect gate="G$1" pin="S23" pad="S23"/>
<connect gate="G$1" pin="S3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="S4" pad="S4"/>
<connect gate="G$1" pin="S5" pad="S5"/>
<connect gate="G$1" pin="S6" pad="S6"/>
<connect gate="G$1" pin="S7" pad="S7"/>
<connect gate="G$1" pin="S8" pad="S8"/>
<connect gate="G$1" pin="S9" pad="S9"/>
<connect gate="G$1" pin="W10" pad="W10"/>
<connect gate="G$1" pin="W11" pad="W11"/>
<connect gate="G$1" pin="W12" pad="W12"/>
<connect gate="G$1" pin="W13" pad="W13"/>
<connect gate="G$1" pin="W14" pad="W14"/>
<connect gate="G$1" pin="W15" pad="W15"/>
<connect gate="G$1" pin="W16" pad="W16"/>
<connect gate="G$1" pin="W17" pad="W17"/>
<connect gate="G$1" pin="W18" pad="W18"/>
<connect gate="G$1" pin="W19" pad="W19"/>
<connect gate="G$1" pin="W2" pad="W2"/>
<connect gate="G$1" pin="W20" pad="W20"/>
<connect gate="G$1" pin="W21" pad="W21"/>
<connect gate="G$1" pin="W22" pad="W22"/>
<connect gate="G$1" pin="W23" pad="W23"/>
<connect gate="G$1" pin="W3" pad="W3"/>
<connect gate="G$1" pin="W4" pad="W4"/>
<connect gate="G$1" pin="W5" pad="W5"/>
<connect gate="G$1" pin="W6" pad="W6"/>
<connect gate="G$1" pin="W7" pad="W7"/>
<connect gate="G$1" pin="W8" pad="W8"/>
<connect gate="G$1" pin="W9" pad="W9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
